{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设备及安装工程费用表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备及安装工程费用表","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,1],[2,2,2,11],[3,0,4,0],[3,1,4,2],[3,3,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,4,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,10,5,11],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,10,6,11],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,10,7,11],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,10,8,11],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,10,9,11],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,10,10,11],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,10,11,11],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,10,12,11],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,10,13,11],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,10,14,11],[15,0,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" "]
["设备及安装工程预算表"]
["工程名称：",null,"沧江水（船）闸启闭设备日常维修养护项目"]
["序号","工程或费用名称",null,"单位",null,"数 量","单价(元)",null,"合计(元)",null,"采用定额"]
[{"$nulls":6},"设备费","安装费","设备费","安装费"]
[" ","第二部分 机电设备及安装工程",null," ",null," "," "," "," ",82447.1," "]
[" ","一、泵站设备及安装工程",null," ",null," "," "," "," ",82447.1," "]
[" ","一)水泵设备及安装工程",null," ",null," "," "," "," ",82447.1," "]
[{"v":1,"d":"1."},"卷扬式启闭机养护及检测(1.轨道清扫 2.轨道螺栓检查及更换 3.滑轮及联轴器检查 4.加注润滑脂 5.电机线路检查 6.钢丝绳检查 7.限位装置和减速机检查)",null,"台",null,{"v":15,"d":"15."}," ",3525.75," ",52886.25,"10-32*0.2"]
[{"v":2,"d":"2."},"电动葫芦养护及检测（5t）(1.轨道清扫 2.轨道螺栓检查及更换 3.滑轮及联轴器检查 4.加注润滑脂 5.电机线路检查 6.钢丝绳检查 7.限位装置和减速机检查)",null,"台",null,{"v":1,"d":"1."},{"v":12600,"d":"12600."},3787.91," ",16387.91,"10-46*0.3;10-69*0.3"]
[{"v":3,"d":"3."},"电动葫芦养护及检测（1t）(1.轨道清扫 2.轨道螺栓检查及更换 3.滑轮及联轴器检查 4.加注润滑脂 5.电机线路检查 6.钢丝绳检查 7.限位装置和减速机检查)",null,"台",null,{"v":1,"d":"1."}," ",2472.94," ",2472.94,"10-69*0.2;10-44*0.3"]
[{"v":4,"d":"4."},"闸门导轮加润滑油",null,"台",null,{"v":11,"d":"11."}," ",{"v":600,"d":"600."}," ",{"v":6600,"d":"6600."}," "]
[{"v":5,"d":"5."},"控制电箱检修及清理",null,"台",null,{"v":14,"d":"14."}," ",{"v":150,"d":"150."}," ",{"v":2100,"d":"2100."}," "]
[{"v":6,"d":"6."},"主供电线路和照明系统检测",null,"项",null,{"v":1,"d":"1."}," ",{"v":2000,"d":"2000."}," ",{"v":2000,"d":"2000."}," "]
[" ","合  计",null," ",null," "," "," "," ",82447.1," "]
[" ",{"$nulls":3}," ",{"$nulls":3}," "]