{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["佛山市高明区推进建筑和市政基础设施设备更新领域\n设备更新重点任务分工表"]
["重点事项","重点任务","主要责任单位"]
["住宅老旧电梯更新","按照相关安全技术规范和标准要求，对投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强烈的住宅电梯开展隐患排查或安全风险评估，制定更新改造清单，对住宅老旧电梯进行更新、改造或大修。我区物管住宅小区电梯维护由管理的物业公司聘请专业的电梯维保单位每月对每台电梯进行二次的检查维护保养，发现问题需维修的，由物业公司申请维修基金进行维修。到2027年，全区累计维修改造住宅老旧电梯120台。","各镇政府（街道办）、区住建水务局、区市场监管局"]
["既有住宅加装电梯","结合推进新型城镇化建设、城市更新、城镇老旧小区改造提升等工作，坚持政府引导、业主自愿、属地管理、规范安全的原则，对辖区内既有住宅建筑结构安全、空间条件等方面开展可行性评估，摸清适合加装的楼栋底数，形成高明“加梯地图”。鼓励采取平层入户方式加装电梯，实现无障碍通行。到2027年，全区累计既有住宅新加装电梯90台以上。","各镇政府（街道办）、区住建水务局、自然资源分局"]
["商业楼宇老旧电梯更新","市场监管部门要按照相关安全技术规范和标准要求，组织对办公楼、商场等公共场所的电梯开展隐患排查或安全风险评估。要按照排查评估结果，指导商业电梯所有权人确定更新改造清单，动态更新改造实施任务，对商业老旧电梯进行更新、改造或大修，确保更新后符合相关标准要求。","各镇政府（街道办）、区市场监管局"]
["供水设施设备更新","供水设施设备更新。对照国家和行业工程建设标准、卫生规范要求，开展水厂净水工艺和出水水质达标能力提升，开展城市供水管网和居民小区供水加压调蓄设施更新改造，合理铺排改造计划任务，对存在问题的自来水厂内及居民小区二次供水(加压调蓄)设施设备进行升级改造。加快推进2023年以前已建高明区居民小区生活饮用水二次供水设施升级改造项目建设，至2025年全面完成居民小区二次供水设施移交供水企业管理。2024年新建供水管网9.35公里，更新改造、迁改管网工程26.6公里。","区住建水务局、高明佛水供水公司"]
["污水处理设施设备改造更新","结合我区污水处理扩能增效，协同推进污水处理设施设备改造更新，重点针对污水处理长期超负荷、周边水环境质量较差的区域，全面排查评估污水收集处理效能情况，编制本地区污水处理设施设备系统更新计划。2024年完成高明区中心城区第二、富湾、明城镇3座污水厂提标改造任务，协同推进污水处理减污降碳增效，建设一批能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆污水厂。到2027年，全区累计新建或改建城镇生活污水处理厂1座以上。","区住建水务局、区国资局、区城管执法局"]
["液化石油气充装站标准化更新建设","按照《佛山市高明区瓶装液化石油气行业“三化”改革工作方案》工作要求，加快推动瓶装液化石油气企业整合工作，提升行业本质安全，促进液化石油气行业集约化发展，在原有3家充装站选址新建1家充装站，建设6个供应中转站，瓶装液化石油气行业大规模设备更新投资约1800万元。","区住建水务局"]
["城市燃气等管道老化更新改造","有序推进明城LNG站、西江站、沧江站设备设施更新，更新换热器、热水炉、过滤器、过滤器等设备86套，进一步提升我区LNG门站生产安全、外输稳定以及供气可靠性；定期开展燃气管道（特别是运行超20年管道）安全检测和评估工作，加快推动燃气管道老化更新改造工作，更新改造庭院管2公里、立管3公里，居民胶管更换1.9万条；管道燃气大规模设备更新投资需求超1550万元。按照《室外排水设计标准（GB 50014）》要求，摸排改造存在结构性缺陷、功能性缺陷及混错接等问题的排水管道、存在安全隐患的排水泵站和闸门、各类排水检查井等排水设施设备。2024年新建修复排水管网70公里，雨污分流改造13公里。","各镇政府（街道办）、区住建水务局、高明能源有限公司"]
["城市生命线安全工程建设","各行业主管部门结合工作实际，有序推动海绵城市、地下管网、地下综合管廊、桥梁隧道、窨井盖等城市生命线安全工程配套物联网感知设备建设，配套搭建监测物联网，加快重点公共区域和道路视频监控等安防设备改造。新建城市基础设施物联智能感知设备与主体设备同步设计、同步施工、同步验收、同步交付使用。老旧设施智能化改造和通信基础设施改造，与城市燃气管道等老化更新改造工作同步推进。","各镇政府（街道办）、区交通运输局、区住建水务局、区应急局、区城管执法局、公安分局、西江产业新城管委会"]
["建筑施工设备更新","按照《施工现场机械设备检查技术规范》(JG J160)等规范要求，全面摸排房屋市政工地内使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备，包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备（车辆），建立设备更新清单，推动建筑施工设备更新。鼓励更新购置新能源、新技术工程机械设备和智能升降机、建筑机器人等智能建造设备。","区住建水务局"]
["建筑节能改造","联合相关部门，按照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》、《建筑节能与可再生能源通用规范》(GB 55015)等政策和现行国家及行业标准，根据建筑类型分领域摸排改造超出设备使用寿命、存在安全隐患且无维修价值、能效低、发生过重大事故、主要部件严重受损的热泵机组、散热器、冷水机组、外窗（幕墙）、外墙（屋顶）保温、照明等设备，推进既有建筑节能和绿色化改造。至2027年，全区城镇新建民用建筑中绿色建筑所占比例达100%。","区住建水务局"]
["环卫设施设备更新","结合我市“大市政”模式改革以及城市垃圾现代化管理体系提升三年行动，按照相关技术标准，全面摸排高耗能、技术落后、故障频繁、存在安全隐患的设施设备，全面推动城市垃圾分流分类设施设备，建筑垃圾资源化利用（分选、破碎、再生产品生产)设备、可回收物分拣（分选、压缩、打包）设备等设施设备更新改造。到2027年，采取新建、提标改造、以旧换新等方式，全区推动落实1个建筑垃圾资源化综合利用场所、公厕1座，生活垃圾实现“零填埋”。大气污染防治重点镇街内新购置、新购买服务的环卫车辆，原则上应是新能源汽车（仅纯电动或氢能），鼓励购置智能化、无人化、小型化环卫作业机具设备，到2027年，城市道路保洁机械化作业率达88%以上。","各镇政府（街道办）、区经济科技促进局、区国资局、区城管执法局"]